|  |  |
| --- | --- |
| ИП Волков**ОГРНИП 319631300123277** | Самарская обл., г. Жигулевск+7-917-976-93-88 +7-927-613-68-08www.prof-leon.ru**prof-leon@yandex.ru** |

Производим структурно-изоляционные панели (СИП панели), используемые при строительстве в качестве основных элементов стен, перекрытий и кровельных конструкций.

Панели состоят из двух влагостойких ориентированно-стружечных плит OSB-3 (эмиссия формальдегида E0.5) между которыми под давлением вклеен слой твердого пенополистирола ППС14ЕТ (без добавления вторсырья) с использованием однокомпонентного полиуретанового клея KLEIBERIT (Германия).

**Цены на СИП панели**

**(Глубина выборки в СИП панелях под стыковочный брус – 50 мм со всех сторон)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер СИП панели, мм** | **Толщина СИП панели, мм(OSB – пенополистирол – OSB)** | **Цена, руб.** |
| 2500х1250х124 (Е0.5) | 12 – 100 – 12 | 3300 |
| 2500х1250х174 (Е0.5) | 12 – 150 – 12 | 3650 |
| 2500х1250х224 (Е0.5) | 12 – 200 – 12 | 4050 |
| 2800х1250х124 (Е0.5) | 12 – 100 – 12 | 3700 |
| 2800х1250х174 (Е0.5) | 12 – 150 – 12 | 4100 |
| 2800х1250х224 (Е0.5) | 12 – 200 – 12 | 4550 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО: раскрой СИП панелей по размерам Заказчика.**